<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.8" y1="0" x2="45.8" y2="37.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.8" y1="37.2" x2="0" y2="37.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="37.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>+3V3</text>
<text>USB CFG</text>
<text>V_TARGET</text>
<text>PROG</text>
<text>ERROR</text>
<text>1-&gt;</text>
<text>1-&gt;</text>
<text>1-&gt;</text>
<text>SUPPLY
V_TARGET</text>
<text>mcprog</text>
<text>www.bytewerk.org</text>
<text>+3V3</text>
<text>+5V</text>
<text>www.bytewerk.org</text>
<text>mcprog</text>
<text>SUPPLY
V_TARGET</text>
<text>1-&gt;</text>
<text>1-&gt;</text>
<text>1-&gt;</text>
<text>USB CFG</text>
<text>PROG</text>
<text>ERROR</text>
<text>V_TARGET</text>
<text>v1.0</text>
<text>v1.0</text>
<text>www.bytewerk.org</text>
<text>www.bytewerk.org</text>
<text>mcprog</text>
<text>mcprog</text>
<text>v1.0</text>
<text>v1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="bytewerk-con">
<description>&lt;b&gt;Creative Commons 3.0 CC-BY-SA&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="2X3-1.27">
</package>
<package name="2X3-NS">
</package>
<package name="AVR_ICSP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZX62-B-5PA(11)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-crystal">
<description>CC-BY-SA</description>
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-led">
<packages>
<package name="LED0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-passive">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mcp2210">
<packages>
<package name="SOIC20-W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-vreg">
<packages>
<package name="SOT89">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="255SB">
<description>&lt;b&gt;SLIDING SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 11G810</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-jumper">
<description>CC-BY-SA v4.0</description>
<packages>
<package name="JMP2-1B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="bytewerk-con" package="2X3-1.27" value="AVRSPI-61.27"/>
<element name="J2" library="bytewerk-con" package="2X3-NS" value="AVRSPI-62.56-V"/>
<element name="U$1" library="bytewerk-con" package="AVR_ICSP" value="AVRSPI-10"/>
<element name="X1" library="bytewerk-con" package="ZX62-B-5PA(11)" value="MICRO-USB-AB">
<attribute name="OC_MOUSER" value="798-ZX62-AB-5PA11"/>
<attribute name="MPN" value="ZX62-AB-5PA(11)"/>
<attribute name="MF" value="HIROSE"/>
</element>
<element name="X2" library="bytewerk-crystal" package="HC49UP" value="12MHz"/>
<element name="LED2" library="bytewerk-led" package="LED0603" value=""/>
<element name="LED3" library="bytewerk-led" package="LED0603" value=""/>
<element name="C1" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100nF/10V"/>
<element name="C2" library="bytewerk-passive" package="C1206" value="22uF/10V"/>
<element name="R1" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R2" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R3" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R4" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R5" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R6" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R7" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R8" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R9" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R10" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R12" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R15" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R13" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R16" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="470R"/>
<element name="R18" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="470R"/>
<element name="R20" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="0R"/>
<element name="C3" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="18pF"/>
<element name="C4" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="18pF"/>
<element name="IC1" library="mcp2210" package="SOIC20-W" value="MCP2210SO"/>
<element name="R21" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R22" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="100R"/>
<element name="D1" library="bytewerk-passive" package="SOD123" value="1N5819HW">
<attribute name="MPN" value="1N5819HW-7-F"/>
<attribute name="MF" value="DIODES INC."/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1773475"/>
</element>
<element name="C5" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="470nF/10V"/>
<element name="R23" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="IC2" library="bytewerk-vreg" package="SOT89" value="MCP1703SOT-89"/>
<element name="C6" library="bytewerk-passive" package="C1206" value="22uF/10V"/>
<element name="C7" library="bytewerk-passive" package="C1206" value="22uF/10V"/>
<element name="C8" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100nF/10V"/>
<element name="C9" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100nF/10V"/>
<element name="R24" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="LED4" library="bytewerk-led" package="LED0603" value=""/>
<element name="R25" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="470R"/>
<element name="R26" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="470R"/>
<element name="LED5" library="bytewerk-led" package="LED0603" value=""/>
<element name="S1" library="switch" package="255SB" value=""/>
<element name="Q2" library="bytewerk-transistor" package="SOT23" value=""/>
<element name="R28" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="JUMPER1" library="bytewerk-jumper" package="JMP2-1B" value="JUMPER-2_10B"/>
<element name="R11" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="0R"/>
<element name="Q3" library="bytewerk-transistor" package="SOT23" value=""/>
<element name="R14" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R17" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="Q1" library="bytewerk-transistor" package="SOT23-3" value="MOSFET-NCHANNELSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="USB_D_N">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_D_P">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="X1" pad="S2"/>
<contactref element="X1" pad="S3"/>
<contactref element="X1" pad="S4"/>
<contactref element="X1" pad="S6"/>
<contactref element="X1" pad="S5"/>
<contactref element="X1" pad="S1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!USB_CFG!">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!SPI_CS!">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JUMPER1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="V_TARGET">
<contactref element="JUMPER1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!RST_TARGET!">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
