<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="80" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="0" x2="80" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="50" x2="0" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="77.5" y="47.5" drill="2.5"/>
<hole x="2.5" y="47.5" drill="2.5"/>
<text>RGByteclock</text>
<text>v1.2</text>
<text>RGByteclock</text>
<text>v1.2</text>
<hole x="2.5" y="2.5" drill="2.5"/>
<hole x="77.5" y="2.5" drill="2.5"/>
<text>www.bytewerk.org</text>
<text>www.bytewerk.org</text>
<text>Creative Commons</text>
<text>CC-BY v4.0</text>
<text>Creative Commons</text>
<text>CC-BY v4.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mcp2210">
<packages>
<package name="SOIC20-W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-crystal">
<description>CC-BY-SA</description>
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-led">
<packages>
<package name="LED0603">
</package>
<package name="HD44780">
</package>
<package name="CLV1A-FKB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-con">
<description>&lt;b&gt;Creative Commons 3.0 CC-BY-SA&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="ZX62-B-5PA(11)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MELF-MLL41">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Package DO-213AB = http://www.diotec.com/pdf/sm4001.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-driver">
<packages>
<package name="SSOP24">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT340-1 / JEDEC MO-150AG</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-passive">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PVZ2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-mechanical">
<packages>
<package name="ALPS_SKRAA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-transistor">
<packages>
<package name="SOT23-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bytewerk-uc">
<description>&lt;b&gt;Creative Commons 3.0 CC-BY-SA&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;44-lead Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="mcp2210" package="SOIC20-W" value="MCP2210SO"/>
<element name="X1" library="bytewerk-crystal" package="HC49UP" value="12MHz"/>
<element name="C1" library="bytewerk-rcl" package="C0603" value="18p"/>
<element name="C2" library="bytewerk-rcl" package="C0603" value="18p"/>
<element name="C3" library="bytewerk-rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="USBLED" library="bytewerk-led" package="LED0603" value="yellow"/>
<element name="R2" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="220R"/>
<element name="R6" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="C10" library="bytewerk-rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="R8" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="X3" library="bytewerk-con" package="ZX62-B-5PA(11)" value="MICRO-USB-A">
<attribute name="OC_MOUSER" value="798-ZX62-AB-5PA11"/>
<attribute name="MPN" value="ZX62-AB-5PA(11)"/>
<attribute name="MF" value="HIROSE"/>
</element>
<element name="C12" library="bytewerk-rcl" package="C1206" value="10uF/16V"/>
<element name="R22" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="60R"/>
<element name="R23" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="60R"/>
<element name="R13" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R16" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="D4" library="diode" package="MELF-MLL41" value="schottky"/>
<element name="C9" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100nF"/>
<element name="R1" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="tbd"/>
<element name="C11" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100nF"/>
<element name="R3" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="tbd"/>
<element name="R14" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="220R"/>
<element name="R15" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="220R"/>
<element name="C13" library="bytewerk-passive" package="C0805" value="2u2"/>
<element name="C14" library="bytewerk-passive" package="C0805" value="2u2"/>
<element name="S1" library="bytewerk-mechanical" package="ALPS_SKRAA" value="ALPS_SKRAA"/>
<element name="S2" library="bytewerk-mechanical" package="ALPS_SKRAA" value="ALPS_SKRAA"/>
<element name="S3" library="bytewerk-mechanical" package="ALPS_SKRAA" value="ALPS_SKRAA"/>
<element name="S4" library="bytewerk-mechanical" package="ALPS_SKRAA" value="ALPS_SKRAA"/>
<element name="R21" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="4k7"/>
<element name="R24" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="4k7"/>
<element name="R25" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="4k7"/>
<element name="R26" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="4k7"/>
<element name="C15" library="bytewerk-rcl" package="C0603" value="10n"/>
<element name="C16" library="bytewerk-rcl" package="C0603" value="10n"/>
<element name="C17" library="bytewerk-rcl" package="C0603" value="10n"/>
<element name="C18" library="bytewerk-rcl" package="C0603" value="10n"/>
<element name="C19" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100nF"/>
<element name="R27" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="tbd"/>
<element name="C20" library="bytewerk-passive" package="C0805" value="2u2"/>
<element name="MOD1" library="bytewerk-led" package="HD44780" value="DISPLAYS-HD44780"/>
<element name="R4" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="tbd_blk"/>
<element name="Q1" library="bytewerk-transistor" package="SOT23-3" value="MOSFET-NCHANNELSMD"/>
<element name="R7" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R29" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R30" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R31" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="LED16" library="bytewerk-led" package="LED0603" value="red"/>
<element name="R33" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="1k"/>
<element name="R34" library="bytewerk-passive" package="R0603" value="10k"/>
<element name="IC2" library="bytewerk-driver" package="SSOP24" value="LED1642GW">
<attribute name="MPN" value="LED1642GWTTR"/>
<attribute name="MF" value="ST Micro"/>
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="497-14030-1-ND"/>
</element>
<element name="LED17" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED4" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED9" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED10" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED11" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED1" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED2" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED3" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED5" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED6" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="IC3" library="bytewerk-driver" package="SSOP24" value="LED1642GW">
<attribute name="MPN" value="LED1642GWTTR"/>
<attribute name="MF" value="ST Micro"/>
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="497-14030-1-ND"/>
</element>
<element name="LED7" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED8" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED12" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="LED13" library="bytewerk-led" package="CLV1A-FKB" value="CLV1A-FKB">
<attribute name="OC_MOUSER" value=" 941-V1AFKBCHMKPEH7A3"/>
<attribute name="MPN" value="CLV1A-FKB"/>
<attribute name="MF" value="Cree"/>
</element>
<element name="IC4" library="bytewerk-driver" package="SSOP24" value="LED1642GW">
<attribute name="MPN" value="LED1642GWTTR"/>
<attribute name="MF" value="ST Micro"/>
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="497-14030-1-ND"/>
</element>
<element name="IC5" library="bytewerk-uc" package="TQFP44" value="ATMEGA164A">
<attribute name="OC_MOUSER" value="556-ATMEGA164A-AU "/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA164A-AU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="R35" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R36" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R37" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R38" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R39" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R40" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R41" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R42" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R43" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R5" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R11" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R17" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R18" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R9" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R10" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="Q3" library="crystal" package="TC26H" value="32.768kHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C23" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C24" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C25" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C26" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100n"/>
<element name="X2" library="bytewerk-crystal" package="HC49UP" value="20MHz"/>
<element name="R19" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="R20" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="100R"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="C4" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="18p"/>
<element name="C5" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="18p"/>
<element name="D5" library="diode" package="MELF-MLL41" value="schottky"/>
<element name="X5" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="DCF77 MODULE"/>
<element name="R28" library="bytewerk-rcl" package="R0603" value="1k"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="C6" library="bytewerk-passive" package="C0603" value="100n"/>
<element name="R12" library="bytewerk-passive" package="PVZ2" value="10k">
<attribute name="MPN" value="PVZ2*"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1771724"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="USBLED" pad="A"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="MOD1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="24"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
<contactref element="IC5" pad="38"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USB_DN">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED16" pad="C"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="39"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="A2"/>
<contactref element="S1" pad="A1"/>
<contactref element="S4" pad="A2"/>
<contactref element="S4" pad="A1"/>
<contactref element="S3" pad="A2"/>
<contactref element="S3" pad="A1"/>
<contactref element="S2" pad="A2"/>
<contactref element="S2" pad="A1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="S1"/>
<contactref element="X3" pad="S2"/>
<contactref element="X3" pad="S3"/>
<contactref element="X3" pad="S4"/>
<contactref element="X3" pad="S5"/>
<contactref element="X3" pad="S6"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!UC_RESET!">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RST_USB!">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="30"/>
</signal>
<signal name="INTERRUPT">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SPI_MOSI">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCK">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPI_SS">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="44"/>
</signal>
<signal name="SPI_MISO">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ACK_MISO">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ACK_MOSI">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="42"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!USBCFG!">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="USBLED" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="LED4" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="LED4" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="LED4" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="LED9" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="LED9" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="LED9" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="LED10" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="LED10" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="LED10" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="LED11" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="LED11" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="LED11" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="LED17" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="LED17" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="LED17" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PWMCLK">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC4" pad="21"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1642_LE1">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1642_SIN">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1642_SCK">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="LED2" pad="B"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="LED2" pad="G"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="LED2" pad="R"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="LED3" pad="B"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="LED3" pad="G"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="LED3" pad="R"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="LED5" pad="B"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="LED5" pad="G"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="LED5" pad="R"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="LED6" pad="B"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="LED6" pad="G"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="LED6" pad="R"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="LED1642_LE2">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1642_LE3">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="S4" pad="B1"/>
<contactref element="S4" pad="B2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="B1"/>
<contactref element="S3" pad="B2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SW4">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="B1"/>
<contactref element="S1" pad="B2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="IC4" pad="23"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SOUT2">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW3">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="B1"/>
<contactref element="S2" pad="B2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="MOD1" pad="15"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_RS">
<contactref element="MOD1" pad="4"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_E">
<contactref element="MOD1" pad="6"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_RW">
<contactref element="MOD1" pad="5"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="MOD1" pad="16"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD_BKLT">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_D7">
<contactref element="MOD1" pad="14"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_D6">
<contactref element="MOD1" pad="13"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_D5">
<contactref element="MOD1" pad="12"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_D4">
<contactref element="MOD1" pad="11"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="MOD1" pad="7"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="MOD1" pad="8"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="MOD1" pad="9"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="MOD1" pad="10"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="MOD1" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="LED7" pad="B"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="LED7" pad="G"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="LED7" pad="R"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="LED8" pad="B"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="LED8" pad="G"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="LED8" pad="R"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="LED12" pad="B"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="LED12" pad="G"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="LED12" pad="R"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="LED13" pad="B"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="LED13" pad="G"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="LED13" pad="R"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="IC5" pad="37"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="IC5" pad="33"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="IC5" pad="31"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="43"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="IC5" pad="21"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC5" pad="22"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC5" pad="23"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC5" pad="25"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC5" pad="26"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC5" pad="29"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BUZZER">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DCF77_IN">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC5" pad="41"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DCF77_PON!">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC4" pad="22"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
